Zapytanie ofertowe
Na podst. art. 2 ust. 1 pkt.1 - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2024r. poz. 1320 ze zm.) zapraszamy do składania ofert na projekt oddymiania klatki schodowej oraz projekt instalacji hydrantowej w Przedszkolu nr 176, ul. Trzech Budrysów 24 w Warszawie.
1. Zamawiający:
Przedszkole nr 176, ul. Trzech Budrysów 24, 02-381 Warszawa; tel. 723 249 236, 22 822 57 85

2. Określenie przedmiotu zamówienia:
Projekt oddymiania klatki schodowej oraz projekt instalacji hydrantowej w budynku Przedszkola nr 176, ul. Trzech Budrysów 24.

Projekt oddymiania klatki schodowej na podstawie decyzji Komendanta Straży Pożarnej:
Zabezpieczyć urządzeniami zapobiegającymi zadymieniu lub służącymi do usuwania dymu klatki schodowe w budynku:
· klatkę schodową zlokalizowaną w środkowej części budynku, 
· boczną klatkę schodową usytuowaną od strony zachodniej, stanowiące pionowe drogi ewakuacyjne w obiekcie.
Zabezpieczenie o którym mowa należy wykonać zgodnie z projektem uzgodnionym z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, a warunkiem dopuszczenia do użytkowania urządzenia przeciwpożarowego jest przeprowadzenie odpowiednich dla danego urządzenia prób i badań, potwierdzających ich prawidłowość działania.
Podstawa prawna obowiązku:
· art. 4 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej
(Dz. U. z 2025 r. poz. 188),
· 3 ust. 1, S 16 ust. 2 pkt. 5 i ust. 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2023 r. poz. 822 z późn. zm.),
· S 207 ust. 2 oraz S 245 pkt 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1225 z późn. zm.).


Projekt instalacji hydrantowej na podstawie decyzji Komendanta Straży Pożarnej:
Wyposażyć kondygnację podziemną budynku w instalację wodociągową przeciwpożarową z punktami poboru wody w postaci hydrantów wewnętrznych 25, zaopatrzonymi w węże półsztywne. Obowiązek o którym mowa w pkt 1 należy wykonać zgodnie z projektem uzgodnionym z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, a warunkiem dopuszczenia do użytkowania urządzenia przeciwpożarowego jest przeprowadzenie prób i badań, potwierdzających prawidłowość działania.
Podstawa prawna obowiązku:
· art. 4 ust. 1 pkt. 1, 2 i 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej
(Dz. U. z 2025 r. poz. 188),
·  3 ust. 1 oraz S 19 ust. 1 pkt. 2 lit. a rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2023 r. poz. 822 z późn. zm.). [image: ]Termin wkonania obowiązku ustalam na: 3 1 grudnia 2027 r.

Treść uzasadnienia decyzji:
[image: ]W toku czynności ustalono, że kontrolowany obiekt charakteryzuje się następującymi parametrami techniczno-pożarowymi. Powierzchnia wewnętrzna budynku wynosi 807 m2, powierzchnia zabudowy 578 m2, kubatura 3 380 m3. Obiekt posiada dwie kondygnacje nadziemne oraz jedną kondygnację podziemną, a jego wysokość wynosi 8,3 m, co kwalifikuje go do grupy budynków niskich (N). Część nadziemna budynku wykorzystywana jest na potrzeby przedszkola i obejmuje sale zabaw, łazienki, szatnie, pomieszczenia administracyjno-biurowe, zmywalnię, kuchnię, gabinet metodyczny oraz magazyn. Część podziemna przeznaczona jest na magazyny, warsztat, pomieszczenia techniczne, pomieszczenie pomocnicze (obierak) oraz pomieszczenie higieniczno-sanitarne (szatnia personelu). Z uwagi na przeznaczenie budynek zakwalifikowano do kategorii zagrożenia ludzi ZL II. Według przedstawionej instrukcji bezpieczeństwa pożarowego oraz na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej cały budynek stanowi jedną strefę pożarową. Ewakuacja z obiektu odbywa się za pomocą dwóch klatek schodowych skomunikowanych ze wszystkimi kondygnacjami, tj. klatki schodowej zlokalizowanej w środkowej części budynku oraz bocznej klatki schodowej usytuowanej od strony zachodniej. Klatka schodowa zlokalizowana w środkowej części budynku została wydzielona drzwiami przeciwpożarowymi o klasie odporności ogniowej El 30, z wyjątkiem drzwi na poziomie piwnicy oraz drzwi prowadzących z poziomu parteru do piwnicy, które nie posiadają wymaganej odporności ogniowej i wykonane są z materiałów drewnopochodnych. Drzwi przeciwpożarowe wyposażono w uszczelki dymoszczelne. Boczna klatka schodowa została zamknięta na poziomie parteru oraz piętra drzwiami bez odporności ogniowej, natomiast na poziomie piwnicy pozostaje niezamknięta. Klatki schodowe w budynku nie zostały wyposażone w urządzenia służące do usuwania dymu i ciepła ani w urządzenia zapobiegające zadymieniu. Korytarz na poziomie piwnicy, boczna klatka schodowa oraz klatka schodowa zlokalizowana w środkowej części budynku na poziomie piętra nie zostały wyposażone w instalację awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego. Budynek wyposażono w przeciwpożarowy wyłącznik prądu, przy czym jego funkcję pełni główny wyłącznik prądu zlokalizowany w wiatrołapie przy wejściu głównym. Ponadto w obiekcie wykonano instalację awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego na drogach ewakuacyjnych, z wyłączeniem korytarza na poziomie piwnicy, bocznej klatki schodowej oraz poziomu piętra w klatce schodowej zlokalizowanej w środkowej części budynku. Obiekt wyposażono również w instalację wodociągową przeciwpożarową z hydrantami wewnętrznymi DN 25, wyposażonymi w węże płasko składane, zlokalizowanymi na poziomie parteru w wiatrołapie klatki schodowej oraz na poziomie piętra w klatce schodowej usytuowanej w centralnej części budynku. Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa nie obejmuje kondygnacji podziemnej. Ponadto w obiekcie nie zastosowano urządzeń służących do usuwania dymu i ciepła, uruchamianych za pomocą systemu wykrywania dymu.


3. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiot zamówienia zlokalizowany jest w budynku przedszkola i swoim zakresem obejmuje:
a) Projekt  Termin wykonania zamówienia: 01.10.2026 r. - 31.12.2026 r.
4. Kryteria oceny ofert: kosztorys ofertowy i parametry materiałów;
5. Miejsce i termin składania ofert: 
Ofertę należy złożyć do dnia 24.09.2026 r. do godz. 10.00 za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: p176@eduwarszawa.pl, w tytule wiadomości zamieszczając: Projekt oddymiania i instalacji hydrantowej w Przedszkolu nr 176 w Warszawie.
6. Osoba do kontaktu: Dorota Gronczewska, kierownik gospodarczy nr tel. 723 249 236
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia (przed zawarciem umowy) bez podania przyczyn.
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